{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["采购计划明细表"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购计划明细表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,8],[9,0,9,5],[9,6,9,8],[10,0,10,8],[12,6,12,8],[13,6,13,8],[14,6,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["西昌市海南街道大石板乡村振兴二期基础设施建设和产业建设项目\n花岗石（b）采购报价表（第二次）"]
["序号","材料名称","规格","单位","数量","全费用单价限价","供应商所报单价","合价","备注说明"]
[1,"芝麻白（光面）（倒圆）","L*490（450）mm*50mm，定制弧形，需供应商现场放样制作，倒圆详见附件","m2",90,230]
[2,"芝麻白（荔枝面）","L*520mm*100mm，定制弧形，需供应商现场放样制作，平面和外立面均为荔枝面","m3",1,4000,null,null,"\n"]
[3,"芝麻白（光面）","300mm*150mm*20mm","m2",2,80,null,null,""]
[4,"芝麻白（荔枝面）","600mm*520mm*100mm，平面和外立面均为荔枝面","m3",3,3000]
[5,"芝麻白（烧面）","600mm*300mm*50mm","m2",2600,160,null,null,""]
[6,"芝麻白自然面","600*210*30，定制弧形，需供应商现场放样制作","m2",3,170]
[7,"芝麻白烧面","600*300*30","m2",12,110,null,null,""]
["合计（大写：                                                               ）",{"$nulls":5},"小写：                 人民币   "]
["注明：1.供应时间依据现场通知为准，工程量依据现场项目负责人通知为准，不否认会补量，供应商应无条件送货;2.板材规格大小尺寸误差必须控制在1mm内。3.花岗石必须保证无色差、无缺角、无开裂和无色线的板材，可现场加工。4.图纸或者未理解意图不得擅自加工。5.如荔枝面加工失误，厂方在不耽误工期的情况自行拉回厂房加工，费用由供应商承担。6.结算工程量按现场铺装测绘面积加2015清单定额损耗为准。7.供应商应在完工后派人到工地现场处理部分缺陷（不在另外补充费用）。8.装车和运输厂方必须保证花岗石几何尺寸，造成损失由供应商承担，供应商必须派人跟车送货。（如出现上述所有情况，收货方拒绝收货，并根据我方的合同工期要求的处罚条款处罚供货方）。9.等厚加工综合考虑在报价单价中.10、本包采购最高限价为451690元，供应商所报总报价高于最高限价的为无效报价，我公司不予接受。10.以上报价均为含税到凉山州西昌市价，要求开具的发票为13%税率的增值税专用发票。12.供应商中选后、需与现场交底后才供货。"]
[]
[{"$nulls":6},"报价单位（盖章）;"]
[{"$nulls":6},"法人或委托代理人："]
[{"$nulls":6},"时间：    年    月    日"]