{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["栏杆"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"栏杆","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,5],[2,6,2,8],[2,9,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,4,7,5],[7,7,7,8],[8,4,8,5],[8,7,8,8],[9,0,9,6],[9,7,9,8],[10,0,10,10]]}
["2023年“C”项目绳索栏杆分部分项工程量清单与报价表（第三次）"]
["工程名称：",{"$nulls":7},"",null,""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"限价（元）",null,null,"投标报价"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价",null,"含税全费用综合单价\n","含税合价"]
[]
[" ","栏杆"," "," "," ",null," "," ",null,null," "]
[1,"绳索护栏","1、栏杆规格：钢管立柱1：165*8*1028，钢管立柱二：165*8*1366，钢管立柱三：140*4.5*2290，钢丝绳采用φ18*1000，基础由其余单位施工，投标单位仅负责预埋以及上部结构。2、具体做法详见施工图纸","m",{"$f":"2600*0.6","v":1560},null,230,{"$f":"E7*G7","v":358800}]
[2,"法兰盘及斜撑","1、斜撑规格：165*8*1366，加劲法兰盘规格：300*32*1455，底座法兰盘300*6*1178，地脚螺栓采用φ38，具体做法详见设计。","个",26,null,2000,{"$f":"E8*G8","v":52000}]
[3,"分部小计"," "," "," ",null," "]
["合　　计",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H7:I9)","v":410800},null,null,{"$f":"SUM(K7:L9)","v":0}]
["报价说明：施工单位须按提供的报价格式要求及公式填报价格明细，未按提供格式填报价格明细、所报总价高于最高限价的均为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高全费用单价限价，施工班组的全费用综合单价也不得超过综合单价限价，否则，采购人将不予以接受。"]